|  |  |
| --- | --- |
| Side 1 af 1 | |
| **MØRTEL – ÆNDRING I PRODUKTOVERSIGT** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Certifikatindehaver:** |  |
| **Produktionssted:** |  |
| **Certifikat nummer:** |  |
| **Produktoversigt udstedt:** |  |
| **Ændringsdato:** |  |

**Ændringer i omfang af certifikat:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ændring | | Produkt-betegnelse | Mørteltype | | | | Standarder, som produktet opfylder | | | |
| Nyt produkt  (sæt kryds) | Produkt slettes  (sæt kryds) | Recept-mørtel | Funktions mørtel | Våd | Tør | DS/EN  998-1  (Pudsmørtel)  Type GP, LW, CR, OC, R, T eller FP | DS/EN  998-2  (Mure-mørtel)  Type G,T eller L | DS 414  kapitel 3 og Annex D | DS INF  167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dato: Underskrift: